采购清单及要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申购服务或供应名称 | 数量 | 品牌要求 | 用途 | 备注 |
| 1 | 便携式离心机 | 1个 | 国产 | 总磷现场采样 | 1.单次离心≥1L；  2.转速≥2000r/min。 |
| 2 | 原子荧光灯 | 6只 | 北京吉天 | 配合北京吉天AFS-9230原子荧光分析仪使用 | 汞、砷、硒灯各两只 |
| 3 | 一次性移液枪枪头 | 20包 | 无 | 配合定量移液枪使用 | 1.1000μL与5mL的各10包；  2.1000μL每包500个，5mL每包300个。 |
| 4 | 标准气体 | 6瓶 | 无 | 对崂应3012H-D进行校准 | 1. 16%O2、30mg   /m³ SO2、140mg  /m³ SO2、100mg  /m³NO、20mg  /m³NO2、800mg  /m³CO各1瓶；   1. 每瓶标气的容量为4L； |
| 5 | 高纯气体 | 3瓶 | 无 | 原子吸收分析仪、电感耦合检测仪载气 | 氩气、氮气、乙炔各一瓶 |
| 6 | 悬挂式干粉灭火器 | 2个 | 无 | 水质自动站使用 | 6公斤/个，5年有效 |
| 7 | 帐篷 | 3顶 | 无 | 搭建临时实验室 | 1. 工作人员能直立进入； 2. 方便清洗及搭建； 3. 能遮雨，遮阳。 |
| 8 | 便携式操作台、椅子 | 3套 | 无 | 临时实验室操作用具 | 1. 轻便、可折叠； 2. 桌子4脚高度可调节。 |